
眉彭谢委发〔2017〕20号                
中共眉山市彭山区谢家镇委员会
眉山市彭山区谢家镇人民政府
关于印发《谢家镇2017年扬尘污染防治工作
方案》的通知
各村（社区）、镇属各企事业单位，各施工单位：

《谢家镇2017年扬尘污染防治工作方案》已经镇党委、政府研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

中共眉山市彭山区谢家镇委员会

眉山市彭山区谢家镇人民政府

2017年4月26日
谢家镇2017年扬尘污染防治工作方案
为贯彻落实区委、区政府关于扬尘污染防治的有关部署，进一步推进我镇扬尘污染防治工作，结合我镇实际，特制订本工作方案。
一、指导思想
进一步贯彻落实绿色发展理念，紧紧围绕区委、区政府有关工作部署和要求，以优化美化环境、保障人民群众身体健康为目的，加强行业组织领导，增强主体责任意识，强化管理措施，综合实施扬尘污染防治工作，保障人民群众的身心健康，着力解决关系人民群众切身利益的空气环境问题。
二、施工场地的扬尘治理措施
1、镇区及主要道路的工地周围必须设置不低于2.5米得硬质围墙或围挡(禁止使用单层彩钢板)，一般路段的工地周围可设置高度不低于1.8米的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，对围挡落尘应当定期清洗，保证施工工地周围环境整洁。
2、施工工地内堆放易产生扬尘污染的物料，应密闭存放或者及时覆盖;工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。市建成区范围内的建设工程，严禁在施工现场搅拌混凝土(临时性的工人搅拌，以及特种类型的混凝土，预拌混凝土生产企业无法生产的除外)。
3、工程项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。
4、出现5级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并对堆放物采取防尘措施。
5、所有施工工地入口地面必须硬化处理，并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施;车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。
6、建筑工程施工现场的弃土、弃料及拆迁房屋后的建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过48小时，应密闭存放或及时用遮阳网进行覆盖。
7、施工现场的主要道路进出口应铺设厚度不小于20厘米的混凝土路面。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施。
8、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或下一楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒。
9、建筑施工工地扬尘污染控制实行总承包单位负责制，未实行总承包的，由建设单位负总责。所有建筑施工均由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作，项目经理为扬尘污染控制第一责任人。建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。
10、施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒，施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
11、水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。
12、现场搅拌设备要安设除尘装置。
13、临时食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。
14、门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。
15、施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。
16、钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌表明规格，成型钢筋必须表明使用部分。
17、施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。
18、运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。
三、施工环保及减少扬尘措施
1、为巩固城市环境综合整治成果，加强建设工地规范化、标准化管理，进一步提升公司形象和建筑业形象，加强建设工地环境管理，严格控制施工扬尘。
2、外部环境
(1)打围作业，封闭式施工，落实“净化、绿化、亮化”创建措施，做到内部标准化，外部景观化，露土采用安全网遮盖或种植草坪。
(2)墙屋顶做美化装饰，外墙面采用安全网遮盖或种植草坪。
(3)进出口地坪必须进行混凝土硬化处理，设专人清理，在每个施工车辆出入口，设置喷水洗车处，严禁携带扬尘及泥土出场。
3、内部环境
(1)主要通道硬化处理，场地必须平整，夯实施工道路。
(2)材料堆码整齐，易扬尘材料以彩条布覆盖。
(3)施工区内无乱搭乱建，干净整齐。
4、治理扬尘措施
(1)严禁燃烧废物。
(2)严禁高空抛撒垃圾，防止尘土飞扬，清扫必须湿法作业。
(3)车辆、机械出工地必须除泥除尘，严禁将泥土、灰尘带出工地。
(4)运输土方等材料须封盖严密，严禁撒漏。
(5)管道土方堆放集中，存放时间过长要覆盖，短时存放采取洒水降尘，设专人负责。
(6)当五级以上刮风天气，停止施工。
四、工作要求
（一）加强领导。成立以书记、镇长为组长，分管环保的领导、其余班子成员为副组长，各村（社区）支书、主任，环保所、村建所、农业服务中心、党政办、安办、城管办、民政办、林工站、巡查办及镇属各企事业单位的主要负责人为成员的谢家镇扬尘污染防治工作领导小组，领导小组下设办公室，设在镇环保所，由魏波兼任办公室主任，负责日常的具体工作以及各部门的协调和图片资料归档等。
（二）严格监督。邀请区住建局、环保局定期开展执法检查，设立举报电话（37650095），督促工程建设参建各方、建筑渣土运输企业、预拌混凝土生产企业落实建筑施工扬尘治理责任。对未履行扬尘治理责任造成大气环境污染的单位，处罚相关责任单位和项目责任人。
（三）完善措施。各施工单位要制定扬尘污染防治工作方案，做好特殊天气条件下的施工扬尘应急处理工作。要加强与区环保、气象部门的沟通，及时掌握大气污染、气象信息，空气质量指数达到重度污染以上时，应依据相关规定启动应急预案，停止建筑施工土方作业、建筑拆除作业和商品混凝土搅拌作业。
（四）强化考核。镇巡查办采取定期与不定期日常监督和考核，对工作突出的，给予通报表彰；对问题突出，整改不到位的个人和施工单位进行问责。
谢家镇2017年扬尘污染防治工作领导小组名单

组  长：王仲文   镇党委书记          18990356863

        廖志强   党委副书记、镇长    13778821888

副组长: 李永轶   人大主席            13980366803

林中飞   党委副书记          13890300585

帅  锋   纪委书记            13909033261

曾  萍   组织委员            13890310410

梁  伟   武装部长、副镇长    15282332566

徐  萍   副镇长              13990344051

何  锋   副镇长              15283738148

成  员：张崇银   主任科员            13990347809

侯明攀   副主任科员          13990393050

汪盛杰   纪委副书记、农服中心主任 13890318089

王  伟   巡查办工作人员      13890301777

余芙蓉   纪委委员            13990338486

秦德刚   村建所所长          13890381618

刘先朝   民政办主任          18990356083

罗  烈   安办主任            13518406209

魏  波   环保所所长          18328191822

刘  华   林工站站长          18228144753

袁树明   城管办主任          13990303359

袁  慧   党政办主任          15983336380

周亚利   村建所工作人员      15196493027

张明刚   村建所工作人员      18228515277

周永忠   社区支部书记        13118349888

        毛继忠   社区居委会主任      13990315655

        张永宏   红石村支部书记      18328167303

牟万忠   红石村主任          18728378588

朱国勤   汉安村支部书记      13608163682

范福元   汉安村主任          13118352752

赵利德   吴堰村支部书记      15983319808

葛玉春   吴堰村主任          13330952096

刘志如   毛河村支部书记      13990315028

贾同炼   毛河村主任          13980373163

江心忠   石山村支部书记      13778878008

熊海洪   石山村主任          13688252886

伍万会   李山村支部书记      13890303541

万忠明   李山村主任          13508076872

张建洪   岳油村支部书记      13890386655

张树良   岳油村主任          15183342898

刘燕彬   邓庙村支部书记      13778808202

王海清   邓庙村主任          13778891745

以及其余的机关干部和镇属各企事业单位的主要负责人

领导小组下设办公室，办公室设在镇环保所，由魏波兼任办公室主任，负责各部门的协调和图片资料归档等工作。
中共眉山市彭山区谢家镇党委办公室       2017年4月26日印发
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